**补充技术参数条款**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标名称** | **技术参数要求** | **备注** |
| **一** | **整机** | |  |
| 1 | 机组其它要求 | （1）发电机组有配套的集装箱式防护外壳（7米内80分贝，外壳需要喷涂具备防雨、防晒、能吊装。） |  |
| （2）负责浇筑混凝土机组底座高度500mm |  |
| （3）拆除原有500KW机组，防雨棚回复原状态，拆除旧发电机组底座、电缆等配套设施。 |  |
| （4）发电机组安装为交钥匙工程。 |  |
| 2 | 电缆 | 发电机组安装配套的300平方x3+2铜电缆（5芯）80米。 |  |
| 3 | 发动机参数 | 具备冷却水加热功能 |  |
| 4 | 发电机参数 | （1）励磁方式：无刷 |  |
| （2）材质：铜线 |  |
| 5 | 抽水泵 | 2台污水潜水泵安装有配套钢丝内衬软排水管各40米，配套电源线各15米。2台柴油抽水泵配套排水管各40米，钢丝内衬软进水管各6米。 |  |