**博爱县司法局智慧矫正设备（系统）采购项目**

**竞争性谈判文件**

**采购编号：博政采购（2024）60号**

**该项目全部面向中小企业采购**

**采 购 人：博爱县司法局**

**采购代理机构：河南成和项目管理有限公司**

**日 期：2024年5月**

目 录

重要事项提示 2

采购公告 4

投标须知前附表 7

[第一部分 采购项目相关内容及要求 11](#bookmark3)

[第二部分 参与采购须知](#bookmark4) 12

[第三部分 其他要求 23](#bookmark5)

第四部分 质疑与投诉 [24](#bookmark6)

[第五部分 采购内容及要求 26](#bookmark7)

[第六部分 合同格式及主要条款 28](#bookmark8)

[第七部分 履约验收 3](#bookmark9)0

[第八部分 附件—供应商响应文件格式 3](#bookmark10)1

提升政府采购营商环境相关政策 [46](#bookmark11)

重要事项提示

各潜在供应商：

以下环节是此采购文件中需要重点关注的环节，对以下内容的忽视， 可能

是影响贵公司中标的重要因素。请在编制响应性文件参与政府采购时高度重视。

1、谈判文件应通过焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载； 未使用企业 CA 密匙登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载

文件的，投标视为无效；

2、本项目采用“远程不见面”的开标方式， 潜在供应商可提前在焦作市交 易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦 作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等， 查看操作说明，按要求进行响应性文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可 控因素影响响应性文件的上传，请提前上传响应性文件，并在开标截止时间前

登录不见面开标大厅

（http://<122.112.246.33>/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/log in ）按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由供应商自 行承担，具体要求详见竞争性谈判文件。平台统 一 技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间： 周一至周日 8：00-17：30。

供应商无需到现场参加开标会议， 无需到达现场提交原件资料。在线准时 参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子响应性文件须在焦作市 公共资源交易中心电子交易平台中加密上传， 上传时必须得到电脑“上传成功” 的确认回复后方为上传成功。在规定时间内投标文件未解密的供应商，视为放

弃投标。

3、有下列情形之一的，将作为自动放弃、无效投标或废标处理：

3.1. 未按竞争性谈判文件明示的规定签字或盖章的；

3.2. 响应文件的关键内容（谈判报价、合同履行期限、质量要求、品牌、型号等）未填写或填写字迹模糊无法辨认的；

3.3. 采购报价超出控制价的；

3.4. 响应文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

3.5. 相关资格证明文件不合格的；

3.6. 响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

3.7. 响应文件有明显不符合竞争性谈判文件其它要求和有关法律法规的；

3.8. 评标过程中，如因两个或两个以上供应商在同一台计算机或同一个 IP 上传响应文件， 而被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，

则视其投标无效；

3.9. 在评标过程中， 竞争性谈判小组发现投标单位的报价明显低于其它采 购报价，使得其采购报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书 面说明并提供相关证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材 料的， 由竞争性谈判小组认定该投标单位以低于成本报价竞标， 其报价应作废

标处理。

**博爱县司法局智慧矫正设备（系统）采购项目**

**竞争性谈判公告（不见面开标）**

|  |
| --- |
| 重要提醒：：博爱县司法局智慧矫正设备（系统）采购项目 的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于**2024年 6月 3日9时30分（北京时间）**前提交响应文件 |

**一、项目基本情况**

1．采购编号：博政采购（2024）60号

2．项目名称：博爱县司法局智慧矫正设备（系统）采购项目

3．采购方式：竞争性谈判

4．预算金额：780000元

最高限价：780000元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| 1 | 博政采购（2024）60号 | 博爱县司法局智慧矫正设备（系统）采购项目 | 780000 | 780000 |

5．采购内容：采购一批智慧社区矫正信息化设备，包含自助报到终端、智慧社区矫正督察指挥管理智能融合终端等。（具体要求详见谈判文件）。

6．合同履行期限: 30日历天

7．质量要求：合格

8．本项目是否接受联合体投标：否

9.是否接受进口产品：否

10.是否只面向中小企业采购：是

**二、申请人资格要求**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进政府强制采购节能产品及环境标志产品优先采购，该项目全额面向中小企业采购，需要提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的供货实力和完善的售后服务体系；

3.2 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3 本项目不接受联合体投标；

3.4 资格审查方式：资格后审。

**三、获取采购文件**

**1. 时间： 2024年5月29日至 2024 年5月31日**，每天上午08:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） ；

2.地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3.方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站交易平台“交易主体登录”栏目下载采购文件。

**四、响应文件提交截止时间及地点**

**1.** **截止时间：2024年6月3日9时30分（北京时间）；**

2. 地点： 博爱县公共资源交易中心不见面开标 一 室；

**五、开标时间及地点**

**1. 时间：2024年6月3日9时30分（北京时间）；**

2. 地点：博爱县公共资源交易中心不见面开标 一 室；

**六、发布公告的媒介及公告期限**

 本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《博爱县人民政府网》、《博爱县公共资源交易中心网》http://www.baxggzyjyzx.cn/上发布。公告期限为三个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅

（http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login）进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。 平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

2.供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止前，登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

**八、 凡对本次采购提出询问， 请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：博爱县司法局

地址：博爱县中山路东段

联系人：窦先生

联系方式：13663912818

2.采购代理机构信息

名 称：河南成和项目管理有限公司

地　址： 焦作市博爱县文化路鼎基小区对面

联系人：毛先生

联系方式：13253899977

3.项目联系方式

联系人：窦先生

联系方式：13663912818

采购人：博爱县司法局

代理机构：河南成和项目管理有限公司

发布时间：2024年5月28日

# 投标须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容规定** |
| 1 | 项目名称:博爱县司法局智慧矫正设备（系统）采购项目采购内容：采购一批智慧社区矫正信息化设备，包含自助报到终端、智慧社区矫正督察指挥管理智能融合终端等。质量标准：合格。合同履行期限：30日历天采购方式：竞争性谈判。资格审查方式：资格后审。付款方式：供货安装完毕付合同金额75％ ，供货安装完毕经验收合格后付至合同价的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后一次付清。 |
| 2 | 资金来源： 财政资金 |
| 3 | **获取采购文件时间：2024年 5月29 日至2024年5月31日（北京时间）；** 地点：焦作市公共资源交易中心网站会员系统  方式：凡有意参加投标者，请登录焦作市公共资源交易中心官网站进行网上下载谈判文件。未通过会员系统完成下载文件，响应性文件视为无效（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群））。采购文件售价：0元 |
| 4 | 响应文件份数： 加密的电子响应文件壹份（ .jztf 格式在会员系统指定位置上传）投标保证金：无履约保证金：无质量保证金：无 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：**2024年 6月3日9时 30 分（北京时间）；** 响应文件递交地点：博爱县公共资源交易中心不见面开标 一 室 |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | 采购事项答疑: 如有疑问，请与采购人或采购代理机构联系。 |
| 7 | 开标时间：同响应文件递交截止时间。供应商应当登录远程开标大厅， 凭制作响应性文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。不见面开标地点：**博爱县公共资源交易中心第 一 开标室** |
| 8 | 递交响应性文件方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://<122.112.246.33>/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。供应商不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等。1. 电子响应性文件的递交1.1 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成 功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。1.2 如系统故障需上传非加密文件时，供应商应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。 |
| 9 | 采购预算控制金额（大写）：柒拾捌万元整（￥780000 元）1、供应商的投标报价高于采购预算控制金额的视为无效报价，其投标予以拒绝；2、当成交人投标报价高于控制价95%时，该成交人的成交价按控制价的 95%执行。 |
| 10 | 投标有效期：60日历天 |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 | 1.采购人信息名 称：博爱县司法局 地址：博爱县中山路东段联系人：窦先生联系方式：13663912818 　2.采购代理机构信息名 称：河南成和项目管理有限公司地　址：焦作市博爱县文化路鼎基小区对面联系人：毛先生联系方式：13253899977 |
| 12 | 代理服务费：依据预算金额参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准，由成交人在领取成交通知书前，向代理机构足额缴纳。 |
| 13 | **本项目采购货物在质保期内属于货物质量问题的，成交供应商应免费维修，不能维修的应及时更换新货物，供应商须针对质保期内的质量问题提供承诺函。** |
| 14 | **本竞争性谈判文件解释权归采购人** |
| **特别提醒** | **1、因电子化评标需要，谈判小组要求供应商进行二轮报价以及作出澄清、说明或补正均采用网上方式进行。****2、供应商在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，时刻关注谈判进程，确保能及时收到谈判小组的报价、澄清、说明或者补正的要求。由于在评标过程中，谈判小组对供应商进行报价、澄清、说明或者补正的要求均有时间限制，并且在供应商澄清页面有倒计时提示，供应商应在谈判小组规定时间内完成所有操作。如由于供应商未看到报价、澄清、说明或者补正的要求而带来的风险，采购人和采购代理机构均不承担任何责任。** |

# 第一部分 采购项目相关内容及要求

1. 项目基本情况

采 购 人：博爱县司法局

采购代理机构：河南成和项目管理有限公司

项 目 名 称: 博爱县司法局智慧矫正设备（系统）采购项目

采 购 编 号：博政采购（2024）60号

资 金 来 源：财政资金

2. 供应商资格要求

2.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进政府强制采购节能产品及环境标志产品优先采购，该项目全额面向中小企业采购，需要提供中小企业声明函。

2.3.本项目的特定资格要求：

2.3.1 供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的供货实力和完善的售后服务体系；

2.3.2 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

2.3.3 本项目不接受联合体投标；

2.3.4 资格审查方式：资格后审。

3.响应文件报价应是竞争性谈判文件和其他相关资料确定的全部工作内容

的价格体现。

4.供应商的响应文件应实质性响应竞争性谈判文件要求。

5.响应文件递交截止时间之后，任何人不得更改响应文件。

6.如有疑问，请与采购人或采购代理机构联系。

7.合同由成交人与博爱县司法局签订。

8.成交人不得转包项目，否则一经发现，采购人有权另行选择其它单位。

9.付款方式：供货安装完毕付合同金额75％ ，供货安装完毕经验收合格后付至合同价的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后一次付清。

10.质量要求：合格

11.质保期：两年

12.合同履行期限：30日历天

# 第二部分 参与采购须知

**一、总则**

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，

按照本文件中预定的评标方式择优选定成交人。

2. 本次竞争性谈判已按照有关规定向博爱县财政局采购办备案。

3. 维护双方当事人的合法权益，反对不正当竞争。

4. 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件， 一旦参与竞争性谈判， 均认为响应

该竞争性谈判文件中采购人的有关要求。

5. 投标费用： 供应商在投标过程中所发生的一切费用， 不论成交与否，均由供应商自负，采购单位不承担任何责任。

**二、采购内容及要求**

1. 项目名称：博爱县司法局智慧矫正设备（系统）采购项目

2. 采购内容：采购一批智慧社区矫正信息化设备，包含自助报到终端、智慧社区矫正督察指挥管理智能融合终端等 。（具体详见第五部分采购内容及要求）。

**三、采购文件**

1. 竞争性谈判文件包括本文件和所有按本文件规定发出的补充通知等。

2. 供应商的响应文件应实质上响应竞争性谈判文件的要求，否则，响应文件将被拒绝。

3. 竞争性谈判文件的解释。

供应商对收到的本项目竞争性谈判文件若有疑问， 应以书面形式向采购人、 采购代理机构提出，采购人和采购代理机构将在提起之日起七个工作日内以书

面形式给予答复。

本竞争性谈判文件的解释权属于采购人。

4.竞争性谈判文件的修改。

4.1 在竞争性谈判文件发出后，如需对文件进行修改，应在竞争性谈判开

始前以补充通知的形式在相关网站发布。

5. 竞争性谈判文件、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

**四、采购要求**

1. 确定成交人后，成交人要按照响应文件中承诺的内容履行合同。

2. 参加竞争性谈判的供应商应按竞争性谈判文件中提供的格式填写响应

文件，否则将认为是对该竞争性谈判文件的不响应。

3. 对竞争性谈判文件未作出实质性响应的供应商将被拒绝参与谈判。

**五、响应文件的编制、递交和修改**

**1. 响应文件的语言及格式**

1.1 供应商应按照竞争性谈判文件提供的格式编写响应性文件， 但不得缺 少或私自更改任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料。谈判文件提供格式

的可按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

1.2 与报价有关的所有文件必须使用中文（本竞争性谈判文件中有特殊要

求的情形除外），供应商必须使用竞争性谈判文件中规定的文件格式。

**2. 响应文件的组成**

2. 响应文件应主要包括下列部分：

2.1 投标函、投标报价明细表；

2.2 法定代表人身份证明；

2.3 授权人委托书；

2.4 政府采购供应商资格信用承诺函；

2.5 供应商服务承诺和优惠承诺；

2.6 供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材

料(如有)；

2.7 投标承诺函；

2.8 中小企业声明函；

2.9 残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.10 竞争性谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

全套响应文件应无涂改和行间插字，如有修改应在修改处加盖供应商的企

业印章（即公章）或企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

**注：** 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件， 按照采购文件约定提供资格承诺，不再提供资质资料，主要包括供应商在响应文件中无需再提供营业执照、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录等相关证明材料。

2、供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**3. 响应文件的编制**

3.1 响应文件应按竞争性谈判文件中要求使用焦作市公共资源交易系统响

应性文件制作专用工具软件编制。

3.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、采购要求及服务内容、等实质性内容作出承诺及响应。

3.3 本项目采用电子开评标方式，潜在供应商可提前在焦作市交易中心官 网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行响应性文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传响应性文件，按要求解密响应性文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担。

3.4 签字盖章要求：

3.4.1 要求供应商加盖公章的地方都应加盖供应商单位的 CA 印章。

3.4.2 要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上

传手写签名的扫描件或加盖法定代表人 CA 印章。

3.4.3 要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上

传手写签名的扫描件或加盖委托代理人 CA 印章。

**4. 响应性文件的语言和计量单位**

4.1 谈判文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有

来往函电均应使用简体中文书写。

4.2 关于投标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用响应性文件规定

的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

4.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司 的名称或外国印章等可以是外文， 但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。 必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文

件签章相一致的中文翻译文件。

4.4 本响应性文件所表述的时间均为北京时间。

**5.响应文件的补充与撤回**

5.1供应商在投标截止时间前可对其响应性文件进行修改并重新上传或在

焦作市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

5.2 供应商在响应文件递交截止时间后不能修改、补充替代或撤回其响应

文件。

**六、投标报价**

1. 控制价

本项目预算控制金额￥780000 元 （大写 ：柒拾捌万元整）。

供应商的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。当成交人投标报价高于控制价95%时，该成交人的成交价按控制价的95%执行。

2. 投标报价

2.1 投标报价应包括竞争性谈判文件确定采购范围的全部工作内容， 以及 其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

2.2 供应商的投标报价应包括货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、 运输过程保险费、安装费、质量保证费、验收交付、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。

投标价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝，供应商所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

**七、谈判程序**

（一） 采购程序

1. 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标须知前附表规定的地 点公开开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式,载明远程开标大厅网址 （http://<122.112.246.33>/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login )。供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。登录远程不见面开标大厅，在线准时参加开标活动。在规定时间内响应性文件未解密的供应商，视为放弃投标。

2. 所有响应性文件必须在本竞争性谈判文件中规定的时间进行签到、文件

解密、答疑澄清等，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

3. 供应商不足3家的，不得开标。

4. 开 标 当 日 采 购 人 、 采 购 代 理 机 构 通 过 “ 信 用 中 国 ” （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对参与投标供应商信用记录进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事 人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活

动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

5. 供应商应准时参加开标会议， 不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

6. 会议由河南成和项目管理有限公司主持：

6.1 公布在投标截止时间前递交响应性文件的供应商名称；

6.2 供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应性文件在规定

时间内进行解密；

6.3 批量导入文件；

6.4 代理机构将通过焦作市电子招投标交易平台进行唱标，并公布采购项

目名称、供应商名称、合同履行期限等其他内容，并记录在案；

6.5 采购人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签

字确认；

6.6 开标结束。

6.7 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），

采购人当场作出答复，并制作记录。

6.8 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息

作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

6.8.1 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

6.8.2 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

6.8.3 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

6.8.4 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

6.8.5 其他无法保证招投标过程正常进行的情形；

6.9 合格供应商不足3家的，将不再评标。

7.组建谈判小组

7.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性谈判小组。

本项目采用远程异地评标，竞争性谈判小组由采购人代表和政府采购专家

库中随机抽取的评审专家共3人组成。

7.2 谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

7.2.1 审查、评价响应性文件是否符合谈判文件的实质性要求；

7.2.2 要求供应商对响应性文件有关事项作出澄清或者说明；

7.2.3 对响应性文件进行比较和评价；

7.2.4 推荐成交供应商名单；

7.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.3 评标中因谈判小组的缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组

成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。

被更换的谈判小组成员所作出的评标意见无效。

7.4 无法及时补足谈判小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评 标活动，封存所有响应性文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行

评标。原谈判小组所作出的评标意见无效。

7.5 采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以

记录，并随采购文件一并存档。

7.6 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应性文件进行资格性审查，以

确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

7.7 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

8. 符合性审查

8.1 对资格性检查合格的供应商递交的响应性文件，依据竞争性谈判文件 的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度，审查响应性文件是否对谈判文件的实质性要求作出了响应。

8.2 本次招标采用电子化评标，如“焦作市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

8.3 实质性响应的投标是指与谈判文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

8.4 重大偏离是指供应商所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求， 或者实质上与谈判文件不一致， 而且限制了采购人的权利或投标的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经谈判小组三分之二以上同意。

8.5 如果响应性文件实质上没有响应谈判文件的要求，将作为无效投标处 理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

8.6 竞争性谈判小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而

不寻求外部证据。

8.7 竞争性谈判小组对竞争性谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

8.8 竞争性谈判小组在竞争性谈判文件规定的时间和地点对供应商的响应 性文件进行审查，竞争性谈判小组发起二轮报价，通过初步审查的供应商在规

定时间内通过不见面开标系统进行二轮报价。

**投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电**

**子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。**

**投标供应商的第二轮报价高于第一轮报价时，该投标供应商的投标价以第**

**一轮报价为准。**

9.根据符合采购需求报价最低，将投标报价按由低到高的顺序进行排序，

推荐3名成交候选供应商。

10.采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采 购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

11. 签订合同：成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性谈判文件确定 的事项签订政府采购合同。采购人与成交人签订政府采购合同。合同中的主要条款要与竞争性谈判文件中的合同条款一致。

12. 合同签订后，采购人要在2个工作日内将采购合同在焦作市政府采购网公示并备案（签订合同时由成交人提供合同样本）；

13. 在谈判期间，供应商不得向竞争性谈判小组成员询问其它供应商谈判

情况，不得进行影响成交结果的活动。

（二） 竞争性谈判小组将对响应文件中有关问题分别向供应商进行询问， 请各供应商予以口头答复，并形成书面答复，经法定代表人或其委托代理人签署。答复文件将作为投标的组成部分。为保证成交结果的公正性，竞争性谈判小组成员不得与供应商私下接触。确定成交人前，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况泄密。

采购小组不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

（三） 采购成交原则

1. 成交原则和方法

1.1 公开、公平、公正

1.2 技术可行，措施得当

1.3 符合采购需求,价格低者优先成交。在价格同等情况下，依次按质量及服务、提供的优惠条件等进行排序，推荐3名成交候选供应商。

2. 竞争性谈判小组对每个参加采购单位的响应文件的实质内容进行比较。

3. 竞争性谈判小组将符合竞争性谈判文件规定的最终有效投标报价按由低到高顺序排序，推荐3名成交候选供应商。

4. 采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选 人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照竞争性谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

5. 非因不可抗力因素放弃成交的， 或排名第一的成交候选人未按规定期限 与采购人签订合同的， 根据《政府采购法实施条例》第七十二条，按照《政府采购法》第七十七条之规定：处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款， 将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等相应处罚。 同时，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该成交候选人的投标价与重新确定的成交人成交价的差额。

6.对中小型或微型企业投标的扶持：

6.1对中小型或微型企业投标的扶持：

6.1 中小微企业应当提供《中小企业声明函》（见格式）。

6.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为：

6.2.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

6.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

6.2.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

6.3、根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中附扫描件），不再提供《中小企业声明函》，投标供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

6.3.1.根据财库〔2017〕141号《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

6.3.2.采购人根据投标供应商提供的《中小企业声明函》认定该投标供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

（四）参加竞争性谈判单位的响应文件有下列情况之一的，视为无效响应文件。

1. 未按竞争性谈判文件明示的规定签字或盖章的；

2. 响应文件的关键内容（投标报价、合同履行期限、质量要求、品牌、型号等）未填写或填写字迹模糊无法辨认的；

3. 采购报价超出控制价的；

4. 响应文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5. 相关资格证明文件不合格的；

6. 响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

7. 响应文件有明显不符合竞争性谈判文件其它要求和有关法律法规的；

8. 评标过程中，如因两个或两个以上供应商在同一台计算或同一个IP上传响应文件，而被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，则视其投标无效；

9. 在评标过程中，竞争性谈判小组发现投标单位的报价明显低于其它采购报价，使得其采购报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由竞争性谈判小组认定该投标单位以低于成本报价竞标，其报价应作废标处理。

10. 在评审过程中，谈判小组发现投标供应商有下列情形之一的，视为相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

10.1 不同供应商的响应性文件由同一单位或者个人编制；

10.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.4 不同供应商的响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.5 不同供应商的响应性文件相互混装；

10.6 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

（五）授予合同

1. 本合同将授予经过竞争性谈判小组确认的成交单位。

2. 成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件和成交人的响应文件与采购单位签订合同。

3. 竞争性谈判文件、成交人的竞争性谈判文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

4. 合同签订后，成交人应将合同在2个工作日内将合同在焦作市政府采购网公示并备案。

#  其他要求

供应商如有不清楚的地方可与采购人和代理机构联系。采购报价应包含所有费用。成交人在成交后不得以任何理由增加任何费用。

# 第四部分质疑与投诉

**一、质疑与答复**

1. 参与政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结 果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个

工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。政府采购供应商质

疑函范本下载地址：

[http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip；](http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip%EF%BC%9B)

2. 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑 函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应

商和其他有关供应商。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下

列内容：

3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2 质疑项目的名称、编号；

3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4 事实依据；

3.5 必要的法律依据；

3.6 提出质疑的日期；

3.7 获取招标文件的凭证；

3.8 以上资料一式二份（招标人、采购代理机构各执一份）。

4. 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

**二、投诉与处理**

1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购 代理机构未在规定时间内作出答复的， 可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购

代理机构未在规定时间内作出答复的， 可以在答复期满后 15 个工作日内向财政

部门提起投诉。

3、投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购 人、采购代理机构（以下简称被投诉人） 和与投诉事项有关的供应商数量提供

投诉书的副本。政府采购供应商投诉书范本下载地址：

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

4、财政部门自收到投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定

并公示。

投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不

良行为记录名单。

投诉人有财政部 94 号令第三十七条情形的，属于虚假、恶意投诉，由财政 部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。投诉联系

电话： 0391-8683273 地址：博爱县机关综合办公楼主楼 1213 室。

# 第五部分 采购内容及要求

 **一、项目概况**

项目名称：博爱县司法局智慧矫正设备（系统）采购项目

采购内容：采购一批智慧社区矫正信息化设备，包含自助报到终端、智慧社区矫正督察指挥管理智能融合终端等。

质量标准：合格。

合同履行期限：30日历天

**二、技术参数要求**

|  |
| --- |
|  **报到登记室设备** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1.1 | 网络高清半球 | 要求采用200万像素及以上设备支持国标GB/T28181支持1920×1080@25fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间支持红外补光距离不小于40米支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能支持宽动态，适合逆光环境监控支持 POE+（802.3at）供电内置麦克风和扬声器支持1路音频输入、1路音频输出支持IK10防暴等级防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级包含：安装支架。用于抓取报到人员视频信息 | 个 | 1 | 必配 |
| 1.2 | 报警按钮 | 紧急按钮，采用ABS材质外壳材料：ABS工作电压（V/DC)：≤250工作电流(mA)：≤300触点模式(NC\NO)：常开/常闭用作突发情况紧急上报监控指挥室 | 个 | 1 | 必配 |
| 1.3 | 自助报到终端 | 机柜：冷轧钢材质，表面汽车烤漆，防磁防锈防静电，CPU:64位高性能CPU≥2.0GHz；内存≥16G ROM 32KB 解码分辨率 3840\*2160 操作系统 Android 7.1网络支持 4G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展 8个USB接口显示器≥21.5" TFT LED,分辨率≥1920\*1080,亮度≥250cd/㎡，最大色彩≥16.7M,响应时间≤5ms,对比度≥1000:1,比例16:9, 10点电容触控，响应时间小于3ms,透光率≥95%，莫式7级 高拍仪：分辨率 3651×2738 双通道 全局智能曝光 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等。可一键拍摄生成PDF文档，具备去黑边及自动矫正功能、智能超边寻边补边 自带ABBYY文字OCR识别引擎调用，一键生成word、excel、txt文档。麦克风：集成语音识别功能，可以实现语音识别及语音转写。集成A4打印机 508dpi指纹仪 由公安部认证许可的二代身份证识别仪 人脸识别摄像头等。支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。 | 个 | 1 | 必配 |
| 1.4 | 电子定位终端 | 应具备内置电池、防拆报警、防尘防水、违规报警、人力识别等功能，支持实时定位等功能，具备安全性能、电池安全性能、电池兼容性 | 台 | 3 | 必配 |
|  |  |  |  |  |  |
| **宣告室设备** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 2.1 | 网络高清半球 | 要求采用200万像素及以上设备支持国标GB/T28181支持1920×1080@25fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间支持红外补光距离不小于40米支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能支持宽动态，适合逆光环境监控支持 POE+（802.3at）供电内置麦克风和扬声器支持1路音频输入、1路音频输出支持IK10防暴等级防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级包含：安装支架。实现对矫正对象、宣告过程的监控和录像。 | 个 | 1 | 必配 |
| 2.2 | 报警按钮 | 紧急按钮，采用ABS材质外壳材料：ABS工作电压（V/DC)：≤250工作电流(mA)：≤300触点模式(NC\NO)：常开/常闭用作突发情况上报监控指挥室 | 个 | 1 | 必配 |
| 2.3 | 自助矫正终端（移动式） | 1、核心系统：国产CPU，处理器核心数量≥4核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用Android系统，系统版本不低于7.1。2、安全性：内置国密加密芯片；3、显示屏：支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感≥2048，亮度≥250cd/m²，对比度≥800:1。4、支持多种手写签名方式： 一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。5、双目活体检测：像素：300万（WDR），130万（B/W），分辨率：2048\*1536（WDR），1280\*960（B/W），最大帧率：20fps（2048\*1536 WDR）,30fps（1280\*960 B/W），支持活体检测，支持人脸比对。6、二代证阅读器：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：<1s。7、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0\*35.0mm，有效图像尺寸：12.8 \*18.0 mm，图像大小：256\*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1：N，认假率（FAR）：<0.0001% ，集成于一体机上面。8、内置电池，电池容量≥7.4V@6000mAh，工作时长≥8H；9、接口：USB2.0扩展口≥1，支持HID免驱连接； 10、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI、4G全网通；11、提供中国国家强制性产品认证证书（3C），需提供证书复印件并盖章。 | 个 | 1 | 必配 |
|  |  |
| **训诫室设备**  |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 3.1 | 网络高清半球 | 要求采用200万像素及以上设备支持国标GB/T28181支持1920×1080@25fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间支持红外补光距离不小于40米支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能支持宽动态，适合逆光环境监控支持 POE+（802.3at）供电内置麦克风和扬声器支持1路音频输入、1路音频输出支持IK10防暴等级防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级包含：安装支架。实现对矫正对象训诫、谈话过程的监控和录像。 | 个 | 1 | 必配 |
| 3.2 | 报警按钮 | 紧急按钮，采用ABS材质，外壳材料：ABS工作电压（V/DC)：≤250工作电流(mA)：≤300触点模式(NC\NO)：常开/常闭用于突发情况上报监控指挥室。 | 个 | 1 | 选配 |
|   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **驻检室、警务室设备** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 4.1 | 网络报警模块 | 1RJ45输入口，1输出口，12V | 个 | 2 | 必配 |
| 4.2 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观)ABS阻燃外壳材料，质量可靠。可联网报警，超大报警音量、威摄力强的有线声光警号额定工作电压(V/DC):12V工作电压范围(V):9-15V工作电流范围(mA):≤300声压(dB):≥105dB/m连续工作时间:≥45min DC12V闪灯次数(分钟):200±30用于警员接收报警信息 | 个 | 2 | 必配 |
|   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **指挥中心设备** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 5.1 | LED显示系统 | 全彩显示屏屏幕尺寸：长4.16m\*高1.76m=7.32㎡像素结构 表贴三合一 SMD1515黑灯像素间距（mm） 1.86模组分辨率（W×H） 172×86模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15模组重量（kg/块）≤ 0.5模组最大功耗（W/块） 12像素密度（点/m2 ）≥ 287296维护方式 磁吸前维护显示屏亮度（nits）≥ 600色温（K） 8000—19000 可调水平视角（°） 160垂直视角（°） 160对比度 ≥4000:1亮度均匀性 ≥97%色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内最佳视距（m） ≥2峰值功耗（W/m2）≤ 650平均功耗（W/m2）≤ 170供电要求 AC220-240V驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60刷新率（Hz） ≥3840工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60工作湿度范围（RH）无结露 10-80%存储湿度范围（RH）无结露 10-85%信号接口 HUB 75E接口电源接口 VH4PIN开关电源1、转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，2、100%满负载老化试验3、空气自然对流冷却4、保护功能具有：短路/过载接收卡DS-D43R12单卡可带载512×512像素，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能DS-D43R12采用12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据。•集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。•采用千兆网口，可以连接 PC 端。•支持逐点亮色度校正。•支持接收卡预存画面设置。•支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。•支持 5Pin 液晶模块。处理器集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放支持至少6路网口输出，≥390万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能支持至少10个预设场景包含配件、配电柜、框架及修饰包边、安装调试等 | 套 | 1 |  |
| 5.2 | 智慧社区矫正督察指挥管理智能融合终端 | 1性能指标：业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示OSD字幕叠加，提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持H.265、H.264；音频格式支持G.711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7\*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商； 2功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。★为确保与本次智慧矫正指挥平台无缝对接，供应商须提供无缝对接承诺，并加盖公章。 | 台 | 1 | 必配 |
| 5.3 | 窄带高清编解码器 | 1功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器应与本次督查指挥平台无缝对接2性能指标：(1)支持H.264/265视频编码标准；(2) 支持G.711、AAC音频编码标准； 支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P等多种分辨率； 支持采集计算机分辨率最大可达1920\*1200支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议； 支持多个服务节点进行注册； 支持编码带宽动态可调节； 符合ONVIF规范、SIP标准； 支持标准RTP媒体传输协议；支持WEB、CLI、远程管理； 支持快速参数设置； 支持在线程序升级 支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持1路编码或解码扩展（3）支持高清窄带传输能力，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，在512Kbps带宽下传输720P高清视频图像；）视频编码H.264、H.2652）视频输入接口：支持≥1路HD-SDI、1路DVI-I接口输入3）视频环出接口：支持≥1路HD-SDI、1路DVI4）音频输入：≥1个6.35mm TRS母口，支持立体声5）控制接口：≥1个RS-485；6）网口：≥1个10M/100M/1000M 自适应以太网口 | 台 | 1 | 必配 |
| 5.4 | 会议摄像机 | 用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。具有12倍、20倍、30倍等多种光学变倍镜头选择，镜头具有72.5°无畸变宽视角。 | 台 | 1 | 必配 |
| 5.5 | 网络高清半球 | 要求采用200万像素及以上设备支持国标GB/T28181支持1920×1080@25fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法， 支持红外补光距离不小于40米支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能支持宽动态，适合逆光环境监控支持 POE+（802.3at）供电内置麦克风和扬声器支持1路音频输入、1路音频输出支持IK10防暴等级防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级包含：安装支架。用于对场所监控 | 个 | 1 | 必配 |
| 5.6 | NVR | 2U标准机架式8盘位IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计。前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷32路H.265、H.264混合接入、320M接入、320M存储、256M转发2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示支持8个SATA接口、1个eSATA接口、1个语音对讲输入，RCA接口、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片，支持至少4个人脸库，库容至少50000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表至少2种展示方式支持人脸比对报警联动支持接入4路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过硬盘录像机实现4路人脸抓拍功能支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能支持最大16路同步回放及多路同步倒放可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘；支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像支持整机热备份功能，设置一台设备为其他多台样机的热备机，最多支持32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于4096支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 | 台 | 1 | 必配 |
| 5.7 | 硬盘 | 监控级硬盘容量：≥6TB接口类型：SATA3转速：≥7200RPM缓存：≥128MB规格：3.5英寸用作硬盘录像机存储 | 块 | 8 | 必配 |
| 5.8 | 交换机 | 交换容量：≥336Gbps包转发率：≥51Mpps24个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个千兆SFP用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。 | 台 | 1 | 必配 |
| 5.9 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观)ABS阻燃外壳材料， 可联网报警，超大报警音量、威摄力强的有线声光警号额定工作电压(V/DC):12V工作电压范围(V):9-15V工作电流范围(mA):≤300声压(dB):≥105dB/m连续工作时间:≥45min DC12V闪灯次数(分钟):200±30接收报警信号 | 个 | 1 | 必配 |
| 5.10 | 网络报警模块 | 1RJ45输入口，1输出口，12V | 个 | 1 | 必配 |
| 5.11 | 报警按钮 | 紧急按钮，采用ABS材质， 外壳材料：ABS工作电压（V/DC)：≤250工作电流(mA)：≤300触点模式(NC\NO)：常开/常闭用作突发情况上报上级监控指挥室、公安、警务室等 | 个 | 1 | 必配 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **教育培训室设备** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 6.1 | 网络高清半球 | 要求采用200万像素及以上设备支持国标GB/T28181支持1920×1080@25fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间支持红外补光距离不小于40米支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能支持宽动态，适合逆光环境监控支持 POE+（802.3at）供电内置麦克风和扬声器支持1路音频输入、1路音频输出支持IK10防暴等级防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级包含：安装支架。实现对矫正对象教育培训过程的监控和录像。 | 个 | 1 | 必配 |
| 6.2 | 报警按钮 | 紧急按钮，采用ABS材质 外壳材料：ABS工作电压（V/DC)：≤250工作电流(mA)：≤300触点模式(NC\NO)：常开/常闭用作突发情况上报监控指挥室 | 个 | 1 | 必配 |
| 6.3 | 自助矫正终端（桌面式） | 1、核心系统：国产CPU，处理器核心数量≥4核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用Android系统，系统版本不低于7.1。2、安全性：内置国密加密芯片；3、确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体化，高拍仪需要在双屏幕的中心位置，拍摄物体可以在双屏幕的下方，作业面积展开不大于30CMx26CM（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。4、双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况,可实现同显同触和异显异触;5、人机交互(工作端)：采用电容屏，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，亮度≥250cd/m²，对比度≥800:1。6、人机交互(自助端)：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感≥2048，亮度≥250cd/m²，对比度≥800:1。7、支持多种手写签名方式： 一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。8、双目活体检测：像素：200万（WDR），200万（B/W），分辨率：1920\*1080（WDR），1920\*1080（B/W），支持活体检测，支持人脸比对，9、文件采集模块：面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。文件摄像头参数：传感器尺寸：1/4”，分辨率：2592\*1944，像素：500万，帧率：2592\*1944/15fps，拍摄幅面：A4，拍摄介质：文件、证件及立体实物，至少高于10CM的立体实物。11、二代证阅读器：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：<1s。12、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0\*35.0mm，有效图像尺寸：12.8 \*18.0 mm，图像大小：256\*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1：N，认假率（FAR）：<0.0001% ，集成于一体机上面。13、接口：USB2.0扩展口≥2，HDMI ≥ 1 个；OTG≥1；以太网接口 1 个，10-1000M 自适应以太网；14、电源：9V/2.5A 外置电源。15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI及网口;16、开关方式 ：船型开关; 17、提供中国国家强制性产品认证证书（3C）,需提证书复印件并盖章。 | 个 | 1 | 必配 |
|  |  |
| **心理矫正室设备** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 7.1 | 网络高清半球 | 要求采用200万像素及以上设备支持国标GB/T28181支持1920×1080@25fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间支持红外补光距离不小于40米支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能支持宽动态，适合逆光环境监控支持 POE+（802.3at）供电内置麦克风和扬声器支持1路音频输入、1路音频输出支持IK10防暴等级防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级包含：安装支架。实现对矫正对象心理矫治过程的监控和录像。 | 个 | 1 | 必配 |
| 7.2 | 报警按钮 | 紧急按钮，采用ABS材质， 外壳材料：ABS工作电压（V/DC)：≤250工作电流(mA)：≤300触点模式(NC\NO)：常开/常闭用作突发情况上报监控指挥室 | 个 | 1 | 选配 |
| 7.3 | VR教育终端 | 头戴设备处理器不低于八核 屏幕≥1440x1600 3.5寸显示屏（单眼） ≥90Hz刷新率，Fast-Switch快速响应技术视场角≥101° 可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距 内置“护眼模式”，可在系统设置中开启内存≥4GB 闪存≥32GB 高精度九轴传感器控制端：处理器不低于八核操作系统安卓5.0以上屏幕尺寸≥10英寸分辨率≥2K 运行内存≥4GB 存储容量≥64GB VR软件 沉浸式VR体验，使矫正对象身临其境，感受监狱生活要求基于Unreal Engine4 框架进行研发 产品应包括虚拟现实（VR）管理控制终端、虚拟现实（VR）沉浸式体验移和动终端WEB端可视化分析管理平台三部分  | 套 | 1 | 必配 |
| 7.4 | 心理自助管理系统一体机 | 红外触摸卧式一体机配置：43寸1台（含软件）、加密狗一个。显示屏参数：43寸全新红外触摸屏（红外真10点触摸 ）、LCD/LED液晶显示屏对比度3000:1 亮度：≥300md/s350CD WIN7系统 分辨率1920X1080 内存8G ，固态硬盘根据大小要求，标配是：120G 支持 打印机/扫描枪/键盘鼠标/摄像头/音响/等。尺寸，屏幕1000mm×588mm×59mm，底座高985mm，I5四代处理器/8G内存、512G固态硬盘.1、系统可通过图文、动画的形式展示各训练主题的特点与用途，让来访者能很快的选择符合自己的功能主题。并很快进入相关的心理音乐及视频主题，以至达到提高心理素质和调节训练的目的。2、系统设置有开放平台，允许用户自行发布自己的心得、感悟、短文、图片等内容，大大增强了系统的互动性和开放性。3、系统允许管理员自定义训练科目，允许自定义训练内容。4、系统自带多个训练调节主题，用户可根据自身的情况自行设置选择适合自己的主题。5、系统具有注意力训练模块，可进行注意力训练。具有多样化潜能提升训练模块，包括：（1）注意力训练；（2）记忆力训练；（3）空间知觉训练；（4）逻辑思维训练；（5）手-眼-脑协调训练等。6、具有多种皮肤自定义更新功能，用户可以自由切换自己喜欢的应用背景。7、心理音乐模块，管理员可以自定义添加各种类型的心理音乐,用户可以根据自己的喜好自行选择自已喜欢的音乐。8、心理悦读和心理百科模块,系统提供了大批用于进行自我调节的心理文章,便于用户根据自己的问题自行查询相关内容。9、心理预约模块，系统可以让管理员在线添加心理咨询老师，并支持开放在线心理预约功能。10、心理教案模块，系统内置不低于80种专业的心理团辅教案供管理员参考使用。管理员也可以根据自己怕实际需要在后台自行添加管理教案内容。11、系统包含综合素质测评、健康状况与生存质量评定、性格气质测评、职业指导测评、社会功能测评、社会适应能力测评、智力测评、情绪测评、精神障碍测评、自我能力测评等十大项不低于30份专业相关量表。12、在线影院模块，系统在线影院模块,管理员可以自主上传添加各类影视作品供使用者在线观看。13、放松助手模块，系统自带肌肉放松及腹式呼吸放松等视频资料，供用户自我进行放松调节。14、系统还包含在线涂鸦、心理图片、心理效应、心理实验等多种应用模块，供用户自助使用。15、迎宾模块，系统支持管理员在后台选择不同的应用模式。系统默认提供自助模式和迎宾模式两种应用模式，管理员可以系统后台进行一键快速切换。 | 台 | 1 |  |
| 7.5 | 心理沙盘 | 实木沙具摆放架1个＋实木沙盘1个（标准一个）＋沙具(10大类不少于40次类)600件＋细沙12公斤+沙盘游戏治疗指导书籍1套1）沙具摆放架：全实木材质5层9阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于使用人员清晰地看到全部玩具）、天然木纹色、表面清漆涂层）,单体容纳600件-800件玩具,尺寸（宽100\*高160\*深30cm）。2）沙盘：全实木材质，内侧海蓝色设计，涂蓝色防水漆（干湿两用）表面光滑不伤手，耐磨不掉色,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱,国际标准尺寸：（长72\*宽57\*高8cm）。3）沙具：自主开模上百余种沙具。沙具大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等10大类及40次类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求；材质多样性：分陶瓷、树脂 、木质、塑料、塑胶、泥质等，可满足不同偏好社区矫正对象的需要，形象、逼真，与现实之物极为相似。4）天然细沙：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。5）附件：清洁工具、整沙工具、玩具筐、制作工具 | 套 | 1 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **装备室设备** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 8.1 | 移动执法终端 | 安全服务：集成支持加密即时通信、加密通话、安全邮件等移动安全通信服务功能CPU：≥不低于八核内存：≥8GB运行内存，≥128G机身内存支持5G屏幕≥6.1英寸支持NFC支持屏内指纹支持双卡双待操作系统：双系统 | 台 | 9 | 必配 |
|   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **走廊、大厅设备**  |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 9.1 | 网络高清球机 | 要求采用200万像素及以上设备支持国标GB/T28181支持1920×1080@30fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法支持23倍光学变倍，16倍数字变倍支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能支持宽动态，适合逆光环境监控支持 POE+（802.3at）供电支持1路音频输入、1路音频输出防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级包含：安装支架、电源。用于对场所监控 | 个 | 1 |  |
|  |  |
| **司法所设备** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 10.1 | 网络高清半球 | 要求采用200万像素及以上设备支持国标GB/T28181支持1920×1080@25fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法支持红外补光距离不小于40米支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能支持宽动态，适合逆光环境监控支持 POE+（802.3at）供电内置麦克风和扬声器支持1路音频输入、1路音频输出支持IK10防暴等级防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级包含：安装支架。实现对矫正对象心理矫治过程的监控和录像。 | 个 | 1 | 必配 |
| 10.2 | 报警按钮 | 紧急按钮，采用ABS材质，外壳材料：ABS工作电压（V/DC)：≤250工作电流(mA)：≤300触点模式(NC\NO)：常开/常闭用作突发情况上报监控指挥室 | 个 | 1 | 必配 |
| 10.3 | 智慧社区矫正督察指挥管理智能融合终端 | 1性能指标：业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示OSD字幕叠加，提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持H.265、H.264；音频格式支持G.711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7\*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商； 2功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。★为确保与本次智慧矫正指挥平台无缝对接，供应商需提供无缝对接承诺，并加盖公章。 | 台 | 1 | 必配 |
| 10.4 | 自助矫正终端（桌面式） | 1. 核心系统：国产CPU，处理器核心数量≥4核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用Android系统，系统版本不低于7.1。2、安全性：内置国密加密芯片；3、确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体化，高拍仪需要在双屏幕的中心位置，拍摄物体可以在双屏幕的下方，作业面积展开不大于30CMx26CM（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。4、双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况,可实现同显同触和异显异触;5、人机交互(工作端)：采用电容屏，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，亮度>=250cd/m²，对比度>=800:1。6、人机交互(自助端)：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感≥2048，亮度>=250cd/m²，对比度>=800:1。7、支持多种手写签名方式： 一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。8、双目活体检测：像素：200万（WDR），200万（B/W），分辨率：1920\*1080（WDR），1920\*1080（B/W），支持活体检测，支持人脸比对，

9、文件采集模块：面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。文件摄像头参数：传感器尺寸：1/4”，分辨率：≥2592\*1944，像素：500万以上，帧率：2592\*1944/15fps，拍摄幅面：A4，拍摄介质：文件、证件及立体实物，至少高于10CM的立体实物。11、二代证阅读器：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：<1s。12、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0\*35.0mm，有效图像尺寸：12.8 \*18.0 mm，图像大小：256\*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1：N，认假率（FAR）：<0.0001% ，集成于一体机上面。13、接口：USB2.0扩展口≥2，HDMI ≥ 1 个；OTG≥1；以太网接口 1 个，10-1000M 自适应以太网；14、电源：9V/2.5A 外置电源。15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI及网口;16、开关方式 ：船型开关; 17、提供中国国家强制性产品认证证书（3C）,需提证书复印件并盖章。 | 个 | 1 | 必配 |
| 10.5 | 交换机 | 千兆以太网交换机交换容量：≥336Gbps包转发率：≥51MppsMAC地址表：8K固定端口：24个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个千兆SFP交流供电支持4K个VLAN支持Guest VLAN、Voice VLAN支持GVRP协议支持MUX VLAN功能支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能支持Telent远程配置、维护支持SNMPv1/v2/v3支持RMON支持网管系统、支持WEB网管特性支持HTTPS支持LLDP/LLDP-MED支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC支持MFF支持黑洞MAC地址支持MAC地址学习数目限制支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式支持SSH V2.0支持HTTPS支持CPU保护功能用作监控、电脑等设备网络接入 | 台 | 1 | 必配 |
| 10.6 | 机柜 | 黑色钢化玻璃门机柜 尺寸：600\*600\*1200配备：1个8位10A PDU用作安装交换机等设备 | 台 | 1 | 必配 |
| 10.7 | 辅材 | 音视频线缆，网线，接插件，线槽等 | 批 | 1 | 必配 |
|  |  |
| **移动执法车设备** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 11.1 | 工业路由器 | 5\*GE LAN 10/100/1000Mbit/s自适应，内置1.5KV电磁隔离保护1个Console/AUX端口1个USB2.0端口1个SIM卡插槽3个外置天线接口（标准SMA阴头，特性阻抗50欧），2个3G/4G天线，1个Wi-Fi天线支持3G/4G网络通信支持VPN功能内置防火墙功能支持有线与无线、无线与无线相互备份，支持双模同时在线，可选支持GPS定位用作车载设备提供网络接入服务 | 套 | 1 | 必配 |
| 11.2 | 智慧社区矫正督察指挥管理智能融合终端 | 1性能指标：业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示OSD字幕叠加，提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持H.265、H.264；音频格式支持G.711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7\*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商； 2功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。 | 台 | 1 | 必配 |
| 11.3 | 窄带高清编解码器 | 1功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器应与本次督查指挥平台无缝对接2性能指标：(1)支持H.264/265视频编码标准；(2) 支持G.711、AAC音频编码标准； 支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P等多种分辨率； 支持采集计算机分辨率最大可达1920\*1200支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议； 支持多个服务节点进行注册； 支持编码带宽动态可调节； 符合ONVIF规范、SIP标准； 支持标准RTP媒体传输协议；支持WEB、CLI、远程管理； 支持快速参数设置； 支持在线程序升级 支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持1路编码或解码扩展（3）支持高清窄带传输能力，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，在512Kbps带宽下传输720P高清视频图像；）视频编码H.264、H.2652）视频输入接口：支持≥1路HD-SDI、1路DVI-I接口输入3）视频环出接口：支持≥1路HD-SDI、1路DVI4）音频输入：≥1个6.35mm TRS母口，支持立体声5）控制接口：≥1个RS-485；6）网口：≥1个10M/100M/1000M 自适应以太网口 | 台 | 1 | 必配 |
| 11.4 | 会议摄像机 | 用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。具有12倍、20倍、30倍等多种光学变倍镜头选择，镜头具有72.5°无畸变宽视角。 | 台 | 1 | 必配 |
| 11.5 | 通用型车载取证 | 产品类型：车载取证(主机、云台、手控器、显示屏)视频通道：≥1路H.265高清1080P云台+≥4路H.265网络1080P IPC(6芯航空头对接)；存储容量：≥1T硬盘；定位模块：支持GPS&北斗；WIFI模块；电源输入：DC+8V～+36V；云台参数：≥1080P分辨率,≥30倍光学变焦，IP66防护等级；显示屏：≥7寸LED显示屏，分辨率≥1024X600 RGB，支持触摸屏操作；  | 套 | 1 | 必配 |
| 11.6 | 网络高清半球 | 要求采用200万像素及以上设备支持国标GB/T28181支持1920×1080@25fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法，支持红外补光距离不小于40米支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能支持宽动态，适合逆光环境监控支持 POE+（802.3at）供电内置麦用于执克风和扬声器支持1路音频输入、1路音频输出支持IK10防暴等级防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级包含：安装支架、电源。法车内监控 | 个 | 2 | 必配 |
| 11.7 | 交换机 | 8口交换机 | 台 | 1 | 必配 |
| 11.8 | 车载广播功放及高音喇叭 | 支持U盘，SD卡MP3扩音播放，话筒讲话，电脑自动收音，液晶时钟频率显示，功率400W。配置高音喇叭、专用防雨低音喇叭一套，专用扩音器一台，专用话筒一只，磁吸式支架一套。 | 套 | 1 | 必配 |
| 11.9 | 车辆改造 | 定制汽车改装线路，加装定制工作台、话筒、车载显示器、功放音箱喊话器，逆变器，稳压器等,安装工业路由器，车载取证主机云台摄像机设备和窄带高清编码器，车内摄像机。 | 套 | 1 | 必配 |
|  |  |

**注：本招标项目必须要实质性满足技术要求和商务要求：**

**1、供应商提供的货物必须是原装全新、高于或等于竞争性谈判文件规定技术参数的产品。**

**2、属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的；必须采购当期节能产品政府采购品目清单内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品（需提供供应商所投产品属于政府采购品目清单规定的节能环保产品的证明材料）。**

**3.本项目核心产品：心理自助管理系统一体机。**

**4.本标的所属行业：制造业。**

**第六部分 合同格式及主要条款**

甲方：（采购单位）

乙方：（供应商 ）

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的 采购项目成交通 知书， 根据采购文件、响应性文件的内容， 并经双方协商一致， 达成以下合同条

款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物（注明品名、规格、数量、单价等技

术要求），合同总价款为 元（大写） 。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物是达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。（售后服务要求

按采购文件及响应性文件相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于 2024年 月 日前按甲方要求在 （甲方指定地点） 将货物运送达到验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。由甲方组织相关人员进行验收。

四、 付款方式：成交人签订合同后，预付合同金额50％货款（成交供应商需提供保函），供货安装完毕经验收合格后付至合同价的100%。

五、 违约责任： 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的， 向乙方偿付拒收拒

付部分货物款总额的 违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额 违约金。

若因中标人（成交人）原因不能按期按质供货的，将扣除中标人（成交人）

2 万元的违约金，同时每超过一天另扣除合同金额的千分之一。

 六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知， 如有违反， 按投标要求和

供应商须知规定予以处理。

 八、采购文件及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成

部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的， 可以 根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议

无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份， 甲乙双方各持两份。合同签订后在 1 个工作日内， 采购人将合同在焦作市政府采

购网公示并备案。

乙方： 甲方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

签约时间： 签约地点：

重要提示：以上合同文本作为签订合同的重要依据， 涉及付款方式、供应商名称等实质性内容不得变更。其他部分按照竞争性谈判文件及采购资料增减确定。

**第七部分 履约验收**

供应商履约完成后，向采购人提出验收建议， 采购人自收到验收建议之日 起五个工作日内， 采购人组织供应商参与，共同完成验收。技术复杂、专业性

强等项目可适当延长验收时间。验收流程如下：

1.编制验收方案。明确验收时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目， 可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目、可根据项目特点对服务期内的服务实施情况分期考核， 结合考核情况和服务效果进行验收； 工程类项目按照行业部门规定的标准、方法和内容进行验收。

2.完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目， 应邀请使用人参与验收。采购人可邀请参与本项目的其他供应商或第三方机构及专家参与验收。相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应邀请服务对象参与并出具意见， 验收结果应在焦作市政府采购网公示。

3.按照合同履约验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术服务、安全标准的履约情况进行确认。验收后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目的总体评价，由验收双方共同签署。采购人将履约验收情

况在焦作市政府采购网公示，履约验收各项资料采购人应当存档备查。

4.落实履约验收责任。验收合格的项目， 采购人应当按照合同约定及时支付资金。验收不合格的项目， 采购人应当依法及时处理。合同履行、违约责任和解决争议的方式使用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法委会情形，采购人应及时报财政部门。

**第八部分 附件--供应商响应文件格式**

 （项目名称 ） 项目

响应文件

（封面格式）

供 应 商：

法定代表人（授权委托人）： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

（格式自拟）

**附件1：**

**投标函**

**致： （采购人名称）**

我单位已收到的 项目 （采购编号： ）

采购文件及有关纪要通知，现对参与投标及成交后工作，做出如下郑重承诺：

1、我方愿以总价为人民币（大写） （小写）￥ 元，

合同履行期限： ，按合同约定实施和完成本项目。

2、[在响应性文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不](https://baike.so.com/doc/5394983-5632135.html) 得要求退出竞标或者修改响应性文件。

3、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的采购， 也不需要采购人解释

选择或否决任何供应商的原因和理由。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

**第 一 轮报价表**

说明： 1、供应商单位应将第一轮报价填入下表并按要求签字或盖章，本表

要附在响应文件中。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商 |  |
| 投标报价 | （大写） （小写）  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| **优惠及服务承诺：****（可另附页）** |

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

**投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 所投设备 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 执行标准 |
| 品牌 | 型号 | 技术参数 |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  | 如：国家/行业标准... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |
| **重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）** |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

**第二轮报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 所投设备 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 执行标准 |
| 品牌 | 型号 | 技术参数 |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  | 如：国家/行业标准... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |
| **重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）** |

**注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。**

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

## 附件2：

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处（背面）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）

供应商： （盖单位章）

年 月 日

## 附件3：

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

委托代理人身份证复印件粘贴处（正面）

委托代理人身份证复印件粘贴处（背面）

供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**附件4：**

**供应商的资格证明承诺函**

致 (采购人)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺：

一、我单位具有有效的营业执照（三证合一）

二、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求的独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_ 月\_\_\_\_ 日

**附件5：**

**供应商的服务承诺及优惠承诺**

**附件6：**

**供应商所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料（如有）**

**附件7：**

**投标承诺函**

我单位对 项目（采购编号： ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在响应性文件递交截止时间后至确定成交人的[投标有效期](https://baike.so.com/doc/5394983-5632135.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)内，我单位不得要求退出竞标或者修改响应性文件且对递交的响应性文件负责，受其约束。

2、若我单位成交，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、一旦我方中标，我方在收到成交通知书后15日内，依据竞争性谈判文件、响应文件与采购人签订合同。若由于我方原因在15日内因非不可抗力拒绝与采购人签订合同的，愿意接受相关部门依法作出的处罚。合同签订后严格按照合同履约，并配合采购人完成履约验收。

5、我方参与本项目投标的所有资料真实有效，未在响应文件中提供虚假材料，无陪标、串标等违法行为。若相关部门查实或被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，同意被视为投标无效，接受报监管部门依法作出的处理。

6、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

 供应商（盖章）：

 年 月 日

**附件8：**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

 日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的声明函将在中标后随中标公告一并公示，若声明函内容不实的，将依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

**附件9：**

**残疾人福利性单位声明函（如有）**

**附件10：**

**竞争性谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容**

**优化和提升政府采购政策**

一、全面取消采购文件费用和投标保证金费用。

二、免收履约保证金。确因项目需要的，应以保函等非现金形式收取，比例不得超过合同金额的6%，并按约定的时间和条件退还。

三、评标结果确认时限。自评标（评审）结束后应2个工作日内确定中标（成交）供应商，5个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

四、合同签订时限。自中标（成交）通知书发出之日起15日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

五、合同公告和备案时限。自合同签订之日起2个工作日内。

六、项目验收。自收到供应商项目验收建议之日起5个工作日内组织验收；验收结束后2个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

七、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：博爱县财政局政府采购监督管理办公室

监督电话：0391-8683273

地址：博爱县发展大道188号机关综合办公楼主楼1213室

**政府采购合同融资政策**

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：[http://jiaozuo.hngp.gov.cn）](http://jiaozuo.hngp.gov.cn）de)的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

**政府采购合同融资操作流**

中小微企业申请

依据中标（成交）通知书，登陆焦作市政府采购网的“政府采购合同融资平台”，对照各融资服务机构融资方案，选择符合自身的融资产品。

开设收款账户签订政府采购合同

合同资金支付及还贷

中小微企业按照合同约定履约，采购人及时开展履约验收，融资服务机构加强管理，及时锁定合同回款资金。

中小微企业领取中标（成交）通知书

采购人或采购代理机构在焦作市政府采购网发布中标（成交）结果公告，同时发出中标（成交）通知书。

融资服务机构审查

对有融资意向的中小微企业，按规定开展审查，申请材料齐全完备的，一般在7个工作日内完成审批。

中小微企业按照融资服务机构要求，开设收款账户，并在中标（成交）通知书发出10日内签订政府采购合同（政府采购合同已签订的，需变更约定收款账户的，中小微企业向采购人申请，变更收款账户）。

政府采购合同备案

融资服务机构确认合同的真实性后，5个工作日内完成放款。

融资服务机构放贷

签订合同后2个工作日内完成备案；融资机构登陆焦作市电子化政府采购系统核对合同真实性。

**融资服务机构名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| 中国农业银行股份有限公司焦作分行 | 薛国战 | 0391-2878039 13839109026 | 焦作市民主南路88号 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 曹阳 | 0391-8825171 13839118160 | 焦作市丰收路159号 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 李华莹 | 0391-3918471 | 焦作市建设东路152号 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 李天祥 | 0391-2981968 13523359082 | 焦作市丰收中路2233号 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 周建林 | 0391-2116963 15893053027  | 焦作市山阳区迎宾路1号 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行 | 周江江 | 17639185001 | 焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心 |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 王海宾 | 0391-8787996 13598534626 | 焦作市塔南路1736号 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 赵伟 | 0391-8796520 15738533033 | 焦作市解放区人民路479号 |
| 广发银行股份有限公司焦作分行 | 张嘉强 | 0391-653785 13203910032 | 焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。